**Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Identifikačné údaje uchádzača**

V súlade s výpisom z Obchodného registra

|  |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti | \*) |
| Sídlo alebo miesto podnikania | \*) |
|  |  |
| Právna forma | \*) |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri  *označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,*  *do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho*  poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu  *alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie* | \*) |
| IČO | \*) |
| IČ DPH | \*) |
| PSČ | \*) |
| Mesto | \*) |
| Štát | \*) |
| Štatutárny zástupca | \*) |
| Titul | \*) |
| E-mail | \*) |
| Telefón | \*) |

\*) vyplniť

|  |  |
| --- | --- |
| *Meno a priezvisko, titul:* |  |
| *Funkcia:* |  |
| *Dátum a miesto:* |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk**

**návrh uchádzača naplnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
      2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
      3. IČO : ..................................................................
      4. Názov zákazky : „Linka na výrobu vína“
      5. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní :

=................................................................... Euro bez DPH

Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 3. k Výzve na predkladanie ponúk**

**Čestné vyhlásenie**

Ja, .....................................................................................................................................................

štatutárny zástupca

..........................................................................................................................................................

obchodné meno uchádzača

..........................................................................................................................................................

sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

..........................................................................................................................................................

IČO

čestne vyhlasujem, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

podpis

**Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
      2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
      3. IČO : ..................................................................
      4. Názov zákazky : „Linka na výrobu vína“
      5. Názov výrobcu a typové označenie : .....................................................................................

Počet kusov :1 ks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota uchádzača |
| Kontinuálny lis na ovocie | Šnekový lis určený na lisovanie ovocia | Min. 1 | ks |  |
| Šnekový lis pre nepretržité lisovanie | Áno | - |  |
| Celonerezové prevedenie | Áno | - |  |
| Trojfázový motor | Áno | - |  |
| Na kolieskach | Áno | - |  |
| Univerzálny pre rôzne druhy ovocia | Áno | - |  |
| Množstvo vylisovaného ovocia | Min. 1000 – Max. 2000 | kg/hod. |  |
| Pneumatický lis uzavretý | Pneumatický lis na hrozno | Min. 1 | ks |  |
| Prevedenie na kolieskach | Áno | - |  |
| Uzavretý lisovací kôš | Áno | - |  |
| Nerezové prevedenie súčasti prichádzajúce do kontaktu s hroznom a muštom | Áno | - |  |
| Automatické lisovacie programy a ovládanie | Áno | - |  |
| Váha lisu | Max. 600 | kg |  |
| Objem koša pre odstrapiňované hrozno | Min. 1200 | kg |  |
| Vinifikátor | Celonerezové prevedenie | Áno | - |  |
| Chladiaci plášť | Áno | - |  |
| Plášť na ohrev | Áno | ks |  |
| Celkový objem vinifikátora | Min.2500 | litrov |  |
| Objem pre nakvášanie rmutu | Min. 1500 | litrov |  |
| Miešanie rmutu | Áno | - |  |
| Výška vinifikátora | Max.2750 | mm |  |
| Priemer vinifikátora | Max.1400 | mm |  |
| Ovládanie chladenia, ohrevu, miešania | Áno | - |  |
| Systém nerezových nádob s riadeným kvasením | Objem nádrže | Min. 1 500 | litrov |  |
| Chladiaci plášť , 2x ventil .” na chladiace médium | Áno | - |  |
| Plavák na dušu s príslušenstvom | Áno | - |  |
| Proti prachové veko | Áno | - |  |
| Ventily 5/4” 2x | Áno | - |  |
| Vínoznak | Áno | - |  |
| Opierka na rebrík | Áno | - |  |
| Súčasťou teplomer | Áno | - |  |
| Prevedenie na nohách | Áno | - |  |
| Výška nádrže | Max. 2000 | mm |  |
| Priemer nádrže | Max. 1200 | mm |  |
| Systém chladenia a ohrevu | Áno | - |  |
| Chladiaci agregát s výkonom | Min. 25 | kW |  |
| Akumulačná nádrž na chladiacu kvapalinu | Áno | - |  |
| Komplet inštalácia s rozvodmi | Áno | - |  |
| Riadenie teploty v tankoch (chladenie a ohrev) - rozvody a senzory snímania teplôt | Áno | - |  |
| Ovládanie teploty na tanku | Áno | - |  |
| Vzdialeného ovládania zariadenia (PC, mobil, tablet) | Áno | - |  |
| Zber prevádzkových dát, ich evidencia s možnosťou štatistického vyhodnotenia | Áno | - |  |
| Vyvíjač pary | Nerezové prevedenie zariadenia | Áno | - |  |
| Zásobník na vodu | Min. 20 | litrov |  |
| Objem vyrobenej pary | Min. 20 | kg/hod |  |
| Mobilná verzia vyvíjača pary | Áno | - |  |
| Prípojky na hadice | Áno | - |  |
| Vretenové čerpadlo | Schopnosť čerpať kvapaliny aj ovocné rmuty | Áno | - |  |
| Regulácia otáčok | Áno | - |  |
| Výkon čerpadla | Min. 5 000 | kg/hod |  |
| Čerpadlo musí obsahovať násypku so šnekovým podávačom | Áno | - |  |
| Nerezové prevedenie súčasti prichádzajúcej do kontaktu s hroznom a muštom | Áno | - |  |
| Mobilné prevedenie čerpadla | Áno | - |  |
| Pripojenie na hadicu priemeru | Min. 100 | mm |  |
| Doskový filter | Nerezové prevedenie filtra | Áno | - |  |
| Filtračná komora rozmeru 400x400 mm | Áno | - |  |
| Doska pre postupovú filtráciu | Áno | - |  |
| Čerpadlo s príkonom | Min. 0,50 | kW |  |
| Cena za linka na výrobu vína v Euro bez DPH | | | |  |

**Prílohy :**

v ......................., dňa .................................... .........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača